加强新能源汽车充电安全管理的工作提示

各分公司：

 发展新能源汽车产业是推动经济发展转型，促进经济增长的战略需要，随着国家大力推进新能源汽车，较多员工选择新能源汽车。为加强新能源汽车充电的安全管理，提出工作提示如下：

1、分公司在新能源汽车充电桩安装前须集中规划，并报公司安全管理部备案。原则上安装在固定车位的停车场内，并按规定配置相应的消防器材。员工不得私自安装。

2、使用符合国标的220V充电桩，不得使用没有国家许可生产和检验合格标识的充电桩，充电桩必须安装漏电、触电等安全保护装置和计量表具，必须采用合格的接线方式（特别是接地保护）。

 3、充电前需确保车辆处于熄火状态，车辆状况良好，充电设备正常。充电开始后要确认电压和电流都处于正常范围内，才能离开现场。如果有条件，应该定时查看充电状态是否正常；充电完成后，参照车辆充电操作规程，做好切断电源等后续工作。
 4、充电线缆需与标准电箱直接相连，检查充电插座处于正常状态，避免在连接线有破损或有腐蚀生锈插座的情况下进行充电，下雨天尽量避免充电。
 5、严禁使用拖线板飞线充电。
 6、不得将充电线缆在阳光下暴晒并大功率充电，以免发生充电桩过载自燃。

 上海城建物资有限公司

 安全管理部